|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Индукционная система |  | Беспроводная передача аудиоинформации в виде электромагнитного сигнала с помощью колебаний магнитного поля | наличие |  |  | шт |  |
| Световая индикация включение питания устройства | наличие |  |
| Световая индикация источника звука | наличие |  |
| Световая индикация уровня мощности сигнала петли | наличие |  |
| Плавная регулировка громкости микрофона должна быть при помощи органа управления, выполненного в виде | Ролик или энкодер |  |
| Разъём для подключения микрофона | наличие |  |
| Разъём для подключения питания | наличие |  |
| Двухконтактный клеммник для подключения индукционной петли | наличие |  |
| Система должна иметь разъём для подключения дополнительных выносных панелей | наличие |  |
| Разъём для подключения выносных панелей должен иметь заземляющий контакт | наличие |  |
| Регулировка уровня мощности аудиовхода | наличие |  |
| Регулировка уровня мощности петли | наличие |  |
| Должно быть предусмотрено крепление на стену | наличие |  |
| Площадь действия индукционной петли, м2 | Более 1 |  |
| Знак доступности для инвалидов по слуху | наличие |  |
| Количество ступеней световой индикации уровня мощности сигнала петли | Не менее 2 |  |
| Цвета световой индикации уровня мощности сигнала петли | Зеленый; белый, оранжевый; желтый, красный  |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Не более 90х150х35 |  |
| Энергопотребление не должно быть, Вт | Более 10 |  |
| Питание | Должно быть от сети переменного тока не более 240 В, не менее 50 Гц |  |
| Вес, кг | От 0,25 |  |