|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Система световой индикации дверного проема |  | Система должна состоять из двух одинаковых световых индикаторов, и двух тактильных информативных табличек | наличие |  |  |  |  |
| Цвет световой индикации | [красный] |  |
| Информация на тактильных информативных табличках должна быть написана шрифтом Брайля | наличие |  |
| Таблички должны информировать пользователя о расположении левого и правого дверных проёмов | наличие |  |
| Допустимый диапазон эксплуатационных температур, ℃ | Не уже чем от -25 до +50 |  |
| Питание индикатора | От сети переменного тока не более 240 В, не менее 50 Гц |  |
| Угол обзора восприятия светового оповещения, градусы | От 160 |  |
| Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, Лк | Не менее 500 |  |
| Высота индикатора, мм | Не более 30 |  |
| Диаметр индикатора, мм | Не менее 80,  Не более 100 |  |
| Размер таблички, ДхШ, мм | Не более 160х300 |  |