|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплект тренажёров |  | Комплект тренажёров должен представлять собой набор тренажёров, установленных на столешницу | соответствие |  |  | шт |  |
| Количество тренажёров в комплекте | Не менее 6 |  |
| Габаритные размеры стола для размещения тренажёров, ДхШхВ | Не менее 600х500х400 |  |
| Основание стола | Нержавеющая сталь |  |
| Диапазон регулировки высоты столешницы, мм | Не уже чем 500...800 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплект тренажёров | наличие |  |
| В комплект поставки должны входить педали | Расположенные на основании стола |  |
| Требования к тренажёру №1 | | |
| Тренажёр №1 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для тренировки движений поворота рук |  |
| Конструкция | Представляет собой штурвал, установленный столешнице |  |
| Конструкция штурвала | С изменяемым сопротивлением вращения, с изменяемой нагрузкой |  |
| Материал стойки штурвала | Нержавеющая сталь |  |
| Материал штурвала | Сталь или бук |  |
| Габаритные размеры тренажёра №1, ДхШхВ, мм | Не более 400х200х400 |  |
| Ширина штурвала, мм | Не менее 40 и не более 50 |  |
| Толщина штурвала, мм | Не менее 25 и не более 35 |  |
| Диаметр утяжелителя, мм | Не менее 25 и не более 35 |  |
| Требования к тренажёру №2 | | |
| Тренажёр №2 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для тренировки движений поворота кистей рук внутрь и наружу |  |
| Конструкция | Встроенная в столешницу подставка под предплечье и вращательная рукоять |  |
| Конструкция подставки под предплечье | С регулировкой по высоте и вылету |  |
| Конструкция вращательной рукоятки | С регулируемым сопротивлением |  |
| Длина рукояти, мм | Не менее 130 и не более 140 |  |
| Диаметр рукояти, мм | Не менее 32 и не более 38 |  |
| Длина подложки под предплечье, мм | Не менее 170 |  |
| Ширина подложки под предплечье, мм | Не менее 100 |  |
| Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье, мм | Не уже чем 200...250 |  |
| Диапазон регулировки высоты стойки для рукояти, мм | Не уже чем 190...230 |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Не более 550х250х250 |  |
| Материал металлических конструкций | Нержавеющая сталь |  |
| Требования к тренажёру №3 | | |
| Тренажёр №3 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для тренировки сгибания - разгибания пальцев рук |  |
| Конструкция | Встроенная в столешницу подставка для предплечья и система петель для пальцев рук |  |
| Конструкция подставки под предплечье | С регулировкой по высоте |  |
| Материал стойки подставки под предплечье | Нержавеющая сталь |  |
| Длина подставки под предплечье, мм | Не менее 170 |  |
| Ширина подставки под предплечье, мм | Не менее 100 |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Не более 500х250х250 |  |
| Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье, мм | Не уже чем 200...250 |  |
| Диапазон регулировки расстояния между подставкой под предплечье и креплениями для подвесных колец, мм | Не уже чем 270...390 |  |
| Диаметр узла под палец, мм | Не менее 20 |  |
| Требования к тренажёру №4 | | |
| Тренажёр №4 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для тренировки сгибания и разгибания кистей рук, для укрепления мышц кисти |  |
| Конструкция | Представляет собой валики разного диаметра, расположенные на стойках |  |
| Материал стоек | Нержавеющая сталь |  |
| Валики | С регулировкой сопротивления вращения |  |
| Габаритные размеры тренажёра №4, ДхШхВ, мм | Не более 600х150х320 |  |
| Диаметр маленького вала, мм | Менее 35 |  |
| Длина маленького вала, мм | Не менее 150 |  |
| Диаметр большого вала, мм | Более 35 |  |
| Длина большого вала, мм | Не менее 150 |  |
| Требования к тренажёру №5 | | |
| Тренажёр №5 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для координации, развития функций мелкой моторики, движений кистей и пальцев рук |  |
| Конструкция | Представляет собой колышки различного размера в отверстиях и вырезанные парные фигуры на столешнице для координации со стилусами |  |
| Количество колышков в комплекте | Более 8 |  |
| Количество фигур на столешнице | Не менее 8 |  |
| Количество стилусов в комплекте | Не менее 2 |  |
| Габаритные размеры тренажёра №5, ДхШхВ, мм | Не более 400х350х150 |  |
| Диапазон диаметров отверстий под колышки, мм | Не уже чем 12...22 |  |
| Количество различных диаметров отверстий под колышки | Не менее 4 |  |
| Требования к тренажёру №6 | | |
| Тренажёр №6 должен являться медицинским изделием с предназначением | Для тренировки вкручивания |  |
| Конструкция | Представляет собой винты с головками различной формы |  |
| Конструкция винтов | С сопротивлением в виде пружин |  |
| Материал стойки | Нержавеющая сталь |  |
| Габаритные размеры тренажёра №6, ДхШхВ, мм | Не более 200х200х250 |  |
| Диаметр стойки с винтами, мм | Более 150 |  |
| Высота регулировки стойки с винтами, мм | Не менее 50 |  |
| Количество различных головок винтов | Не менее 5 |  |