|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплект тренажёров |  | Комплект тренажёров должен содержать: деревянную панель и тренажёры, установленные на панели | Наличие |  |  | шт |  |
| Комплект тренажёров должен быть медицинским изделием, предназначенным для организации и ускорения процесса восстановления двигательной функции верхних конечностей у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Панель должна иметь тренажёр для тренировки рук посредством скручивающих движений с гайкой, установленной на перекладине с помощью резьбового соединения и возможностью перемещения вдоль неё | Наличие |  |
| Панель должна иметь тренажёр для развития координации движений верхних конечностей с выполненными в виде углублений по их контуру парными геометрическими фигурами, и парными углублениями для установки круглых колышков | Наличие |  |
| Тренажёр для развития координации движений верхних конечностей должен иметь стилус и колышек | Наличие |  |
| Стилус тренажёра для развития координации движений верхних конечностей должен иметь диаметр на одном из своих концов, позволяющий размещать его в углублениях контура парных геометрических фигур (возможность вести стилусом по контуру фигуры при выполнении упражнений)  | Наличие |  |
| Панель должна иметь тренажёр для эрготерапии с тренажёрами, имитирующими предметы быта | Наличие |  |
| Тренажёр для эрготерапии должен иметь: дверной звонок в виде кнопки, шпингалет, навесной замок с навесной петлёй для него, клавишный выключатель, дверной крючок, дверную цепочку, розетку, вилку с проводом, ручку дверную, завёртку форточную  | Наличие |  |
| Панель должна иметь тренажёр для осуществления упражнений, развивающих мелкую моторику рук, выполненный в виде колец, через которые продет шнурок для выполнения операций зашнуровывания и расшнуровывания пользователем | Наличие |  |
| Панель должна иметь тренажёр для осуществления упражнений на развитие движений верхних конечностей с кольцом, установленным на кривой с дугообразными элементами, с возможностью перемещения вдоль неё  | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |