|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение, предлагаемое участником закупки  | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки мелкой моторики рук  |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с прорезями разной формой | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки мелкой моторики рук у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| В каждой прорези должен располагаться несъёмный стержень | Наличие |  |
| На одном из концов каждого стержня должен быть установлен рабочий орган с возможностью удержания его рукой пользователя при перемещении стержня по прорези слева направо вдоль панели | Наличие |  |
| Одна из прорезей должна иметь зигзагообразную форму для тренировки движений руки вверх и вниз при перемещении стержня | Наличие |  |
| Одна из прорезей должна иметь форму кривой с прямоугольными элементами для тренировки движений руки по вертикали и горизонтали при перемещении стержня  | Наличие |  |
| Одна из прорезей должна иметь форму кривой с дугообразными элементами для тренировки движений руки по криволинейной траектории при перемещении стержня  | Наличие |  |
| Одна из прорезей должна иметь прямолинейную форму | Наличие |  |
| Установленный в прямолинейную прорезь стержень должен иметь зубчатое колесо и соединённый с ним рычаг с шарообразной ручкой | Наличие |  |
| Зубчатое колесо стержня должно соединяться посредством зубчатой передачи с рейкой, жёстко закреплённой на панели | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |