|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки мелкой моторики рук |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде полой деревянной стойки с отверстиями на одной из сторон | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки мелкой моторики рук у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| На стойке со стороны отверстий должно быть углубление в виде кривой траектории, которая должна располагаться между отверстиями и не пересекаться ни с одним из них | Наличие |  |
| На стойке со стороны отверстий должен быть подвешен держатель для шарика | Наличие |  |
| Держатель для шарика должен иметь возможность перемещения вдоль поверхности с отверстиями и углублением в виде кривой траектории с помощью подвеса, на котором он установлен | Наличие |  |
| Сторона стойки с отверстиями должна располагаться под наклоном к горизонтали | Наличие |  |
| Держатель для шарика должен лежать на стороне стойки с отверстиями и углублением в виде кривой траектории при его перемещении | Наличие |  |
| При размещении установленного в держатель шарика над отверстием шарик должен иметь возможность прохождения сквозь это отверстие под действием силы тяжести | Наличие |  |
| В основании стойки должно быть углубление для размещения в нём шарика, который должен попадать в это углубление после прохождения через отверстие под действием силы тяжести | Наличие |  |
| Пользователь тренажёра должен иметь возможность извлечь шарик из углубления в основании стойки без дополнительных инструментов | Наличие |  |
| Пользователь тренажёра должен иметь возможность устанавливать шарик в держатель для шарика без дополнительных инструментов | Наличие |  |
| Угол наклона стороны стойки с отверстиями по отношению к горизонтали, градус | До 80 |  |
| Тренажёр должен иметь шарик | Наличие |  |
| Тренажёр должен иметь прорезь для осуществления его перемещения | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |