|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки движений поворота кистей рук |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной панели с установленными на ней подставкой под предплечье и вращательной рукоятью для кисти пользователя | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для тренировки движений поворота кистей рук у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Вращательная рукоять для кисти пользователя должна иметь возможность вращаться по часовой и против часовой стрелке | Наличие |  |
| Подставка под предплечье должна иметь функцию регулировки высоты от панели | Наличие |  |
| Стойка вращательной рукояти для кисти пользователя должна иметь функцию регулировки высоты от панели | Наличие |  |
| Вращательная рукоять для кисти пользователя должна иметь функцию регулировки сопротивления вращению | Наличие |  |
| Диапазон регулировки высоты подставки под предплечье от панели, мм | Не менее 55 |  |
| Диапазон регулировки высоты стойки вращательной рукояти для кисти пользователя от панели, мм | Не менее 55 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |