|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пандус для преодоления порога |  | Пандус должен быть выполнен в виде металлической площадки, которая позволяет преодолеть дверной порог на коляске | наличие |  |  | шт |  |
| Пандус должен иметь участок подъёма и участок спуска, которые должны располагаться по обе стороны от дверного порога | наличие |  |
| Площадка должна иметь рифлёную противоскользящую поверхность | наличие |  |
| Конструкция должна быть | Составная; цельная |  |
| Количество составных частей пандуса | Не более 3 |  |
| Материал пандуса | Нержавеющая сталь; алюминий; дюраль |  |
| Максимальная высота неровности пола (в том числе - дверной порог) которую позволяет преодолевать пандус, мм | Не менее 100 |  |
| Грузоподъёмность, кг | От 260 |  |
| Вес пандуса, кг | До 4 |  |
| Ширина пандуса, см | От 60 до 75 |  |
| Длина пандуса, см | До 65 и от 55 |  |