|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Парта для инвалидов с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты СН-37.02.01 |  | Парта должна быть предназначена для использования как пользователями на инвалидных колясках так и обычными пользователями | наличие |  |  | шт | 9 |
| Ножки парты должны иметь пластиковые защитные колпачки | наличие |  |
| Столешница должна иметь вырез для пользователя | наличие |  |
| Бортики на столешнице | наличие |  |
| Парта должна иметь механизм регулировки угла наклона столешницы | наличие |  |
| Парта должна иметь механизм регулировки высоты столешницы | наличие |  |
| Величина максимального изменения высоты столешницы, см | Не менее 20 |  |
| Конструкция парты | Складная или раскладная |  |
| Материал каркаса парты | Сталь; низкоуглеродистая сталь |  |
| Материал столешницы | Фанера |  |
| Столешница должна быть покрытая лаком | соответствие |  |
| Длина парты, см | Не более 900 |  |
| Ширина парты, см | Не более 600 |  |
| Диапазон регулировки высоты парты, мм | Не уже чем от 550 до 750 |  |
| Максимальный угол наклона столешницы, градусов | до 20, но не менее 5 |  |
| Вес парты, кг | Не более 20 |  |
| Максимальная нагрузка на парту не должна быть, кг | Менее 70 |  |