|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тактильный навигатор предупреждающий - конус полиуретан |  | Тактильный навигатор должен иметь рельефную противоскользящую структуру | наличие |  |  |  |  |
| Тактильный навигатор должен отличаться по структуре и цвету от прилегающей поверхности | наличие |  |
| Профиль рельефной индикации | конусы |  |
| Расположение рельефной индикации | Профиль в линейном порядке |  |
| Материал | [Полиуретан] |  |
| Высота рельефной индикации, мм | От 4 |  |
| Размер тактильного навигатора, мм | Не менее 450х450,  не более 520х520 |  |