|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мнемосхема тактильно-звуковая с поручнем и бегущей строкой |  | Тактильно-звуковая мнемосхема с поручнем и бегущей строкой (далее по тексту - мнемосхема) должна представлять собой панель, установленную на систему поручней. Система поручней должна служить опорой как для пользователя мнемосхемы, так и для самой мнемосхемы | Наличие |  |  | шт |  |
| Встроенное устройство для воспроизведения аудио сообщений (далее по тексту - динамик) на панели мнемосхемы | Наличие |  |
| На обратной стороне панели должна быть дверца на замках, которая закрывает доступ к внутренним составляющим панели мнемосхемы | Наличие |  |
| Мнемосхема должна иметь инструменты передачи информации для слабовидящих пользователей | Наличие |  |
| Мнемосхема должна иметь бегущую строку в верхней части корпуса | Наличие |  |
| В нижней части панели мнемосхемы должна располагаться тактильная информационная табличка с информационными кнопками | Наличие |  |
| Габаритные размеры тактильной информационной таблички с информационными кнопками, ДхШ, см | Не более 120х20 |  |
| Над информационной табличкой с кнопками должна находиться тактильная мнемосхема с информацией об окружающей территории | Наличие |  |
| Габаритные размеры тактильной мнемосхемы, ДхШ, см | Не менее 90х20 |  |
| Система поручней мнемосхемы должна иметь такую конструкцию, чтобы обеспечивать устойчивость мнемосхемы, а так же иметь перекладину-поручень для поддержки пользователя мнемосхемы | Наличие |  |
| Рабочая область мнемосхемы должна содержать подробную информацию о территории | Наличие |  |
| Высота поручня для пользователя, мм | От 900 до 940 |  |
| Длина бегущей строки, см | Не менее 90 |  |
| Ширина бегущей строки, см | Не менее 15 |  |
| Мнемосхема должна содержать знак доступности для инвалидов по зрению | Наличие |  |
| Мнемосхема должна содержать знак доступности для людей на инвалидных колясках | Наличие |  |
| Материал тактильного информационного поля | Сталь |  |
| Материал тактильных пиктограмм | Сталь |  |
| Материал корпуса | Сталь |  |
| Питание | Должно быть от сети переменного тока не более 240 В, не менее 50 Гц |  |
| Поддержка карт памяти | Типа SD |  |
| Номинальная мощность акустической системы, Вт | Не более 20 |  |
| Максимальная мощность акустической системы, Вт | Не более 35 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | Менее 160 |  |
| Диапазон частот, Гц | 80...16000 |  |
| Максимально возможное количество каналов с аудиосообщениями | Не менее 5 |  |
| Габаритные размеры панели мнемосхемы (без поручня), ДхШхВ, мм | До 1250х1250х165 |  |
| Высота поручня (стойки) от земли до панели, мм | Не более 1100 |  |
| Площадь тактильной поверхности рабочей области не должна быть, см2 | Менее 5500 |  |
| Степень защиты от внешних воздействующих факторов | От IP43 |  |