|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мнемосхема тактильно-звуковая с поручнем |  | Тактильно-звуковая мнемосхема с поручнем должна представлять собой единый конструктивный блок | Наличие |  |  | шт |  |
| Встроенное устройство для воспроизведения аудио сообщений (далее по тексту - динамик) | Наличие |  |
| Мнемосхема должна иметь инструменты передачи информации для слабовидящих пользователей | Наличие |  |
| Мнемосхема должна иметь подставку для установки на пол | Наличие |  |
| Мнемосхема должна иметь поручень, который должен опоясывать мнемосхему по всему ее периметру таким образом, чтобы человек, который хочет воспользоваться мнемосхемой, мог держаться за поручень с любой стороны от мнемосхемы | Наличие |  |
| Рабочая область мнемосхемы должна содержать подробную информацию о территории | Название, режим работы, функционал, контакты |  |
| Информация на рабочей области должна передаваться в том числе тактильным рисунком | Наличие |  |
| Информация должна передаваться пользователю при помощи аудиосообщений, содержащих подробную информацию о территории | Наличие |  |
| Материал корпуса | Сталь |  |
| Корпус мнемосхемы должен содержать символ, который должен давать информацию пользователю о том, что мнемосхема имеет звуковую информацию | Наличие |  |
| Максимально возможное количество каналов с аудиосообщениями | Не менее 250 |  |
| Площадь тактильной поверхности рабочей области не должна быть, см2 | Менее 12000 |  |
| Степень защиты от внешних воздействующих факторов | От IP43 |  |