|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплект дорожных знаков «Парковка для инвалидов» |  | Комплект должен состоять из двух дорожных знаков и стойки для знака | наличие |  |  | шт |  |
| Дорожный знак «Место парковки» | наличие |  |
| Дорожный знак «Инвалиды» | наличие |  |
| Дорожный знак «Место парковки» должен быть выполнен из следующих материалов | Оцинкованная сталь; нержавеющая сталь |  |
| Дорожный знак «Инвалиды» должен быть выполнен из следующих материалов | Оцинкованная сталь; нержавеющая сталь |  |
| Длина знака «Место парковки», мм | До 750 и не менее 650 |  |
| Ширина знака «Место парковки», мм | До 750 и не менее 650 |  |
| Длина знака «Инвалиды», мм | До 400 и не менее 300 |  |
| Ширина знака «Инвалиды», мм | До 750 и не менее 650 |  |
| Знак «Инвалиды» должен содержать пиктограмму, изображающую инвалида в инвалидной коляске | наличие |  |