|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплект тренажёров |  | Комплект тренажёров должен содержать: столешницу на ножках и тренажёры, установленные на столешнице | Наличие |  |  | шт |  |
| Комплект тренажёров должен быть медицинским изделием, предназначенным для организации и ускорения процесса восстановления двигательной функции верхних и нижних конечностей у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Столешница из дерева располагается на металлической раме с металлическими ножками | Наличие |  |
| Длина столешницы должна быть, см | Не более 100 и не менее 90 |  |
| Ширина столешницы должна быть, см | Не более 62 и не менее 52 |  |
| Высота столешницы от пола должна быть регулируемой | Наличие |  |
| Диапазон регулировки высоты столешницы от пола должен быть, см | Более 26 и менее 31 |  |
| Столешница должна иметь тренажёр для осуществления упражнений по разработке и восстановления функций плечевого и локтевого суставов, упражнений по захвату и удержанию предмета, выполненный в виде дуги с перемещаемым по ней предметов. | Наличие |  |
| Столешница должна иметь тренажёр для развития координации движений верхних конечностей с выполненными в виде углублений по их контуру парными геометрическими фигурами, и парными углублениями для установки круглых колышков | Наличие |  |
| Тренажёр для развития координации движений верхних конечностей должен иметь стилус и колышек | Наличие |  |
| Стилус тренажёра для развития координации движений верхних конечностей должен иметь диаметр на одном из своих концов, позволяющий размещать его в углублениях контура парных геометрических фигур (возможность вести стилусом по контуру фигуры при выполнении упражнений) | Наличие |  |
| Столешница должна иметь тренажёр для осуществления сгибания и разгибания кистей рук с валиком для их вращения пользователем, имеющим регулировку сопротивления | Наличие |  |
| Столешница должна иметь тренажёр для осуществления сгибаний и разгибаний пальцев с регулируемой по высоте подставкой для предплечья и системой петель под пальцы пользователя с регулируемым сопротивлением | Наличие |  |
| Столешница должна иметь тренажёр для осуществления упражнений на развитие силы пальцев рук с винтами, которые имеют сопротивление в виде пружины при выполнении упражнений вкручивания и установлены на регулируемой по высоте платформе | Наличие |  |
| На металлической раме должен быть установлен выдвижной тренажёр с педалями для осуществления упражнений на развитие мышц нижних конечностей и регулируемым сопротивлением | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |