|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Значение,  предлагаемое  участником закупки | Сведение о сертификации | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тренажёр для тренировки мелкой моторики верхних конечностей |  | Тренажёр должен быть выполнен в виде деревянной ступенчатой панели с ножками на одной стороне и стержнями на противоположной стороне | Наличие |  |  |  |  |
| Тренажёр должен быть медицинским изделием, предназначенным для развития функций мелкой моторики посредствам закручивания - выкручивания гаек разного диаметра с винтов пальцами рук у различных групп пациентов с помощью реабилитационных упражнений | Наличие |  |
| Все стержни должны иметь наружную резьбу | Наличие |  |
| Количество ступеней панели, шт | Не менее 3 |  |
| На каждом стержне с помощью резьбового соединения должна быть установлена гайка с возможностью перемещения вдоль стержня | Наличие |  |
| Количество видов гаек, шт | Не менее 3 |  |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |