**Техническое задание на устройство для информирования людей**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Требования к товару** |
| Устройство для информирования людей | Устройство для информирования людей (далее устройство) предназначено для ориентации в пространстве, имеющим сложную структуру организации, лиц, не способных или имеющую ограниченную способность к визуальному восприятию информации, вследствие стойкого или кратковременного расстройства здоровья и должно иметь следующие функции:   * информирования людей об объектах, местах для ориентирования;   Устройство должно быть выполнено в виде единого конструктивного блока с возможностью наземного и/или напольного размещения, содержащего: функциональную зону (поле) устройства, выполненную из многокомпонентного материала, состоящего из металлических панелей, и полимерной основы и раму со стойками и поручнем, внутри которой располагается функциональная зона, выполненную из стали, устойчивой к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. На функциональной зоне располагается интуитивно-понятная схема (план) объекта и/или объектов, их взаимного расположения, сведения о них и иная информация в виде тактильного рельефа высотой не менее 0,8 мм (0,8). При этом информация на функциональной зоне должна быть продублирована шрифтом Брайля высотой не менее 0,8 мм (0,8).  **Технические характеристики устройства:**   * Габариты окна для размещения функциональной зоны (ДхШ): не менее 1150х880 мм и не более 1250х940 мм; (1210х910) * Общие габариты изделия не менее 1840х1245 мм и не более1900х1320 мм. (1880х1295) |